HP  （Hewlett-ackard）

HP VISUALIZE B1000 UNIX Workstation
HP VISUALIZE B1000 UNIX工作站

HP
VISUALIZE
WORKSTATION
您的卓越的设计利器，最理想的性能价格比

作为台式机环境，其价值最高
HP VISUALIZE B1000 工作站可提供：快速的应用性能、大容量硬盘和大容量内存、64位CPU。真是物有所值。
通过提供该领域的主导先进技术，新一代的HP－UX系统将使您的设计和工程工作的面貌为之一新。
HP VISUALIZE B1000提供有：新型HP PA-8500处理器(运行在300MHz），片内大容量高速缓存（容量为1.5MB）和许多新技术带来的性能增强，如SDRAM和Ultra2 SCSI LVD硬盘。再加上，可容易地与Windows NT系统集成在一起以及完善的投资保障特性。在任何一个工程工作站中的最好的价值已归属于您。

性能设计

无论您是工程师、设计师、科学家，还是技术人员，HP VISUALIZE B1000都会向您提供绝好的性能。它将加速您的工作。在当今竞争激烈的市场环境中，使您进入市场的时间目标得以实现。
为了获得3D应用的极好性能，可使用功能强大的HP VISUALIZE-fx2 Pro图形子系统，或者采用具有更高性能的HP VISUALIZE-fx4 Pro子系统，HP VISUALIZE B1000 工作站将给您的工作带来活力。

对于机械CAD设计和实体建模，具有 OpenGL 图形标准的HP VISUALIZE B1000 工作站提供了理想的解决方案。对于从事部件设计、小规模装配件工作、中规模装配件工作，HP VISUALIZE B1000 工作站都是理想的。为了能对模型进行交互设计所需要的能力，B1000均予以提供。您定会感觉到其中的不同。
当选择2D VISUALIZE－EG图形卡时，HP VISUALIZE B1000为电气工程师提供了很强的台式机环境。对于HDL文字输入、小型IC FPGA模拟以及印刷电路版的设计，它是一种理想的解决方案。

完善的投资保障

HP VISUALIZE B1000工作站是开放式的、可扩展的。在其箱体内，可容纳更多的磁盘、内存或I/O的能力。B1000还同您已有的PA－RISC应用程序和数据（二进制）兼容。
展望未来，今天的HP－UX操作系统给您提供了最佳的通向明天的IA－64体系结构的升级路线，即计算技术的未来。HP与Intel紧密地合作，在为提供下一代微处理器体系结构的工作中，HP处于最前列。使用HP，可以使您在PA－8500和以IA－64为基础的应用程序之间，具有可靠的二进制兼容性。能够提供这样兼容水平的，只有一个工作站供应商，这就是惠普。
简而言之，HP VISUALIZE B1000 工作站代表 了一个完整的系统组合，它具有杰出的性能、完善的投资保障以及超众的价格。

卓越的设计机器
正像其它的HP VISUALIZE系统一样，B1000是为这样的人们制造的，他们需要在尽量少的时间之内完成最困难的设计问题。
HP VISUALIZE工作站系列皆具有：
强大的处理器、业界最快的图形子系统、
增扩的磁盘、RAM和I/O能力
以及与UNIX－Windows NT�沟南嗷ゲ僮餍浴�
简而言之，HP VISUALIZE  B1000的确是卓越的设计机器。

B1000	特性	优点	好处	
	以300MHz运行的PA－8500处理器	向您展示获得“最佳RISC处理器”奖的芯片的能力(Microprocessor Report’s Editor’s Choice），	继EDA和MDA应用程序之后，提供更强的计算能力和视算能力；运行速度为早期 B 系列系统的2倍。	
性能	1.5MB的片内高速缓存	充分重视应用性能	速度快且吞吐量大	
	HP VISUALIZE-fx4 Pro图形子系统，带有4 个HP PA－RISC 几何加速单元	提供超众的3D图形性能	支持中型机械装配件的 快速可视化	
	
装备能力	HP VISUALIZE fx2 Pro图形子系统带有2 个HP PA－RISC 几何加速单元	为MDA工作提供最好的基本级3D工业图形性能	以买得起的价格，支持快速视算	
	HP VISUALIZE-EG图形子系统	为EDA工作提供主导的2D图形性能,包括HDL文字输入、小型IC FPGA模拟以及印刷电路版的设计，	以买得起的价格，支持2D快速视算的要求	
	
集成	与Windows NT 系统共同运行	在您的网络上，允许UNIX 系统和Windows系统共享文件和数据	支持您的计算环境的升级，并可与在不同平台上的用户协同合作	
	
投资保障	新的可扩展的小型塔式机箱，它具有6个工业标准PCI插槽	较多的选择项。无I/0限制。	给于您扩展系统的灵活性	
	与未来的PA-RISC 及IA-64处理器二进制兼容	确保平稳升级到HP的下一代高性能系统	保护您在应用、数据和系统上的投资	

B1000	B1000技术规范		
	中央处理器
型号            PA-8500
时钟频率        300Mhz
处理器数量      1

基本高速缓存（片内）
指令高速缓存                0.5MB
数据高速缓存                1.0MB

性能
SPECint95                   22.4
SPECfp95                    38.8
SPECrate_int95               201.6
SPECrate_fp95                349.2
编译的LINPACK(100×100)   256MFLOPS
手工编码的 LINPACK         935MFLOPS
 (1000×1000)

主内存
总线带宽             2GB/s
RAM型号            120MHz SDRAM
容量                 128MB–4GB
内存插槽             8个插槽

PCI插槽（共六个）
PCI 1X（短槽）      2个插槽
PCI 2X（长槽）      3个插槽
PCI 4X（长槽）      1个插槽

内置存储器件
Ultra2 SCSI LVD（80管脚SCA连接器）
最多两个驱动器
硬盘驱动器           9GB（7200rpm）
硬盘驱动器           9GB（10000 rpm）
硬盘驱动器           18GB（10000 rpm）

可移动的介质
CD-ROM ATAPI接口    32X（内置）
3.5英寸PC软盘驱动器  1.44MB（内置）
DDS-3磁带驱动器      12-24GB（外置）

外置存储器
最多13个器件
NSE SCSI
50管脚高密度       1个端口–直至7个器件
Ultra2 SCSI LVD
68管脚高密度       1个端口–直至13个器件

网络连接
RJ45               10/100 Base-Tx Ethernet
LAN数据传输率     10/100 Mbits/sec

其它的I/O
串行接口9管脚DIN      2个端口
并行接口25管脚DIN     1个端口
USB（通用串行总线）   2个端口（仅用于
A系列                  键盘和鼠标）

声频
型号        集成的、具有CD品质的立体声
输入        立体声输入、MIC输入
输出        立体声输出、内置扬声器、
            头戴式耳机	环境技术要求
高度
  操作时                       0–10,000英尺（0-3000米）
  未操作时                     0–15,000英尺（0-4500米）
温度
  操作时                       5℃到+40℃
  未操作时                     –40℃到+70℃
湿度
  操作时                       15%到80%（无凝结）
振动
  随机操作时                   有效值0.21G，5–500Hz
  连续存在的正弦               峰值0.5G，5–500Hz
  随机存在的                   有效值2.09G，5–500Hz
安全性                         UL 1950，CSA的 CUL
                               C22.2#950和TUV GS
                              作 EN60950/IEC950标记
辐射                          FCC and CISPR B类
                              以及VCCI B类

物理尺寸
高度                          17.5英寸（44.5厘米）
带机架附件的高度             18.98英寸（48.2厘米）
宽度                          9.0英寸（22.9厘米）
带机架附件的宽度             10.3英寸（26.2厘米）
深度                          19.5英寸（49.5厘米）
带机架附件的深度             30.74英寸（78.1厘米）
在侧面上的系统机架

净重
最小配置           45.9磅（20.9公斤）
全配置             55.8磅（25.4公斤）

功率需求
输入电流           100–120伏时，最大有效值为7.4安培
线路频率           50–60Hz
最大输入功率       120VAC、60Hz时，最大为800瓦特

VISUALIZE图形    VISUALIZE-EG  VISUALIZE-fx2 Pro  VISUALIZE-fx4 Pro
图形板             4               1                 1
最大分辨率         1600×1200     1280×1024       1600×1200
图像显示/覆盖      8/8DB图象      24图象           24/24DB图象
   显示位面        8个覆盖         8个覆盖          8个覆盖
Z–缓冲器            软件          24位硬件          24位硬件
模板层位面         软件             4位硬件          4位硬件
Alpha平面投影      软件             软件             软件
纹理内存           软件             软件              可选的16MB 硬件
                                                     +32×32K虚拟纹
                                                     理高速缓存
色彩表
  图像层位面        2×256        4×256        2×4096，2×256
  覆盖层位面        2×256        2×256        2×256，2×256

24/24DB假定分辨率为1280×1024

VISUALIZE图形  VISUALIZE-EG  VISUALIZE-fx2 Pro  VISUALIZE-fx4 Pro
性能                                              （初级的）
Xmark93          32.0            53.2               54
PLBwire93                        354                550
PLBsurf93                        596                685
Pro CDRS-01                      7.2                19.1
Design Review                     6.5                14.4
Data Explorer                      14.6               25.1
Advanced Visualizer                 6.5                37.2
Lightscape                         3.1                3.4	

关于惠普VISUALIZE工作站产品的最新信息         UNIX是在美国和其他国家的注册商标，由X/Open
可在线获得：http://www.hp.com/visualize。          Company Limited.独家授权。Windows和Windows
                                                NT_ 是微软公司在美国的注册商标。
本文件中所包含的信息如有改变不另行通知。
                                                封面的图形由SDRC提供。里面的图形由Mentor
中国惠普公司 电话：                             Graphics提供。
华普信息技术有限公司 电话：